附件1：

1、 项目需求参数：

 ★ 1.业务接入：能对接血站管理信息系统，并承担正常运行前的对接费用。	
    2.外观形式：便携式机箱，体积≤300mm×400mm×600mm，总重量≤15kg。
    3.设备存储：献血者可通过微信，app，网站直接预约后在本设备上调取信息。	
    4.数据库：提供安全、可靠、高性能数据库，支持Memcached高速缓存。	
5.献血宣传：内置献血宣传模版，可用户定制更改。
6.扫码登记：直接可在设备上扫码打开自助登记页面，也可以挂接到微信、APP等应用中。
  7.身份证识别：接入国家公安部认可非接触身份证识别模块。	
    8.人脸识别：接入专业的人脸聚焦摄像头。	
    9.指纹识别：接入指纹识别仪。支持身份证芯片指纹识别算法。	
    10.二维码识别：接入二维码红外扫描仪。	
    11.档案查询：通过业务接口数据交互服务可查询献血者基础档案信息。
  ★12.献血核查：通过业务接口数据交互服务进行献血核查，只有通过后才允许打印体检表。
    13.黑名单核查：直接核查已经接入献血公众服务平台所有黑名单信息，拒绝献血。	
    14.预约取表：根据设备提示流程进行预约献血记录提取、核查并打印体检表。	
    15.自助取表：根据设备提示流程进行自助登记记录提取、核查并打印体检表。	
★16.双面打印：打印机支持双面打印，节约打印纸张。	
17.语音播报：整个取表过程通过语音提示，指引献血者。  
★18.预约登记：通过微信、APP直接填报献血预约信息。
  ★19.献血征询：可根据血站实际要求，开发填写献血征询项目，必须满足献血征询后进入下一个环节。
    20.根据血站实际需要，展示献血前知情同意书内容，并且献血者确认后继续。	
    21.生成打印码：所有信息完成后生成体检表打印二维码，可直接在设备二维码扫描处扫码打印。
    22.后台管理：管理者可查询、统计所有预约、履约情况。

二、报价须知：
[bookmark: _GoBack]1、本项目采用下浮率报价方式采购，在满足项目全部实质性参数要求的前提下，投标下浮率最高的供应商为成交供应商；
2、交货时间：签订合同后1个月内完成交货、调试，确保设备和配套系统能正常运行；
3、交货及服务地点：东莞市中心血站或指定地点；
4、保修期：本项目保修期为验收合格之日起五年。


本项目的成交下浮率为：         %，成交金额为： 【 大写】  元（￥  【小写】  ）（合同价款包含货物及其附件的运输、装卸、安装、培训、售后服务、普通增值税的全部费用。）
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